DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A REGOLA D’ARTE AI SENSI DEL D.M. n° 37 DEL 22 GENNAIO 2008, DELL’IMPIANTO ELETTRICO INSTALLATO SUL PALCO MOBILE AVENTE PUNZONATURA \***FP/01/2018**\*

IL SOTTOSCRITTO RAFFAELE COLETTA LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA SONIKA , OPERANTE NEL SETTORE SPETTACOLO E ARTIGIANATO CON SEDE IN VIA INDIPENDENZA n° 6 COMUNE DI CONVERSANO (BARI) CON PARTITA IVA 05328720726 ISCRITTA ALL’ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANI (legge 8 agosto 1985 n°443) DI BARI AL n° 84086 ESECUTORE DELL’IMPIANTO ELETTRICO INSTALLATO SUL PALCO MOBILE AVENTE PUNZONATURA \* FP/01/2018 \*

**DICHIARA**

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ CHE L’IMPIANTO E’ STATO REALIZZATO IN MODO CONFORME ALLA REGOLA D’ARTE , SECONDO QUANDO PREVISTO DAL D.M. n° 37 DEL 22/01/2008 TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO E DEGLI USI A CUI E’ DESTINATO AVENDO IN PARTICOLARE:

* RISPETTATO IL PROGETTO
* SEGUITO LA NORMA TECNICA APPLICABILE ALL’IMPIEGO
* INSTALLATO MATERIALI E COMPONENTI COSTRUITI A REGOLA D’ARTE E ADATTI AL LUOGO DI INSTALLAZIONE (ai sensi degli articoli 5 e 6)
* CONTROLLATO L’IMPIANTO AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA FUNZIONALITÀ CON ESITO POSITIVO , AVENDO SEGUITO LE VERIFICHE RICHIESTE DALLE NORME E DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

**ALLEGATI**

* SCHEMA ELETTRICO QUADRO
* SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO
* RELAZIONE CON TIPOLOGIE DI MATERIALI UTILIZZATI
* COPIA DEL CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO – PROFESSIONALI

**L’IMPRESA DECLINA**

OGNI RESPONSABILITÀ PER SINISTRI A PERSONE O COSE DERIVANTI DA MANOMISSIONE DELL’IMPIANTO DA PARTE DI TERZI, OVVERO CARENZE DI MANUTENZIONE O RIPARAZIONE.



(luogo e data)

Conversano 15/05/2018

il dichiarante

**RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI**

**PALCO MOBILE**

* Cavo alimentazione quadro elettrico del tipo H07RN-F 450/750V 5X16 mmq
* Cavo alimentazione TETTO\_1 del tipo H07RN-F 450/750V 5x2,5 mmq
* Cavo alimentazione TETTO\_2 del tipo H07RN-F 450/750V 5x2,5 mmq
* Cavo alimentazione TETTO\_3 del tipo H07RN-F 450/750V 5x2,5 mmq
* Cavi alimentazione montante TETTO\_1 in gomma atossica del tipo N07G9-K 2,5 mmq
* Cavi alimentazione montante TETTO\_2 in gomma atossica del tipo N07G9-K 2,5 mmq
* Cavi alimentazione montante TETTO\_3 in gomma atossica del tipo N07G9-K 2,5 mmq
* Cavi alimentazione quadretti pavimento centrale del tipo H07RN-F 450/750V 5x2,5 mmq

La posa in oprera dei cavi mobili che alimenteranno le regie o utenze dei vari musicisti sono del tipio H07RN-F 450/750V 3x2,5 mmq / 3x1,5 mmq e verranno messe in sicurezza mediante delle canaline passacavo o lateralmente al palco mettendo comunque in sicurezza il tutto al fine di non creare ostacoli o impedimenti.

**IMPORTANTE!!**

IL DISPERSORE (O CAVO) DI MESSA A TERRA ,E LA PRESA (O MORSETTI) PER L’ALIMENTAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO , DEVONO ESSERE ADIACENTI AL PALCO ,DOTATI DI VERIFICA E COLLAUDO E CERTIFICATI DA UN TECNICO COMMISSIONATO DALL’ORGANIZZATORE.

LA DITTA SONIKA NON È TENUTA IN NESSUN MODO A EFFETTUARE LINEE ELETTRICHE AEREE TRANNE SE NON AUTORIZZATA PER ISCRITTO DOPO AVER EFFETTUATO UN SOPRALLUOGO ED AVER RICEVUTO UNA CONFERMA SCRITTA DEL PREVENTIVO EFFETTUATO.

(luogo e data)

Conversano 15/05/2018

il dichiarante