SCHEDA TECNICA PALKO MOBILE

IMPIANTO AUDIO:

* N° 16 DIFFUSORI LINE ARRAY RCF HDL6 -A / 1400W cad. x 16 = 22.400W
* N° 04 SUB RCF 9006-AS / 7200W cad. x 4 = 28.800W

**TOT. = 51.200W**

* N° 02 SIDE RCF NX 45-A
* N° 06 MONITOR DTS COASSIALI 600W
* N° 01 MIXER ALLEN&HEATH i LIVE T112 (situazioni grandi)
* N° 01 MIXER ALLEN&HEATH R72 (situazioni piccole)
* N° 04 RADIOMICROFONI SHURE ULX
* N° 01 KIT MICROFONI PER BATTERIA
* MICROFONI VARI (per voci,chitarre,basso,fiati, ecc.)
* N° 06 D.I. BSS/ RADIAL

IMPIANTO LUCI:

* N° 12 SCANNER CAMEO G SCAN80
* N° 08 PAR LED RGBW
* N° 10 BARRA LED CAMEO TRIBAR400 IR
* N° 10 CAMEO FLASH BAR 150
* N° 06 CAMEO THUNDER WASH 100 RGB
* N° 02 FLASH COB-LED 250W (piazzato bianco regolabile da 2000 a 9000°K)
* N° 06 SGM MOVING-LED 100
* N° 01 FONDALE TELO LED RGB
* N° 01 MACCHINA DEL FUMO
* N° 01 MIXER LUCI DIGILITE

VARIE:

* N° 01 IMPIANTO ELETTRICO COMPLETAMENTE CABLATO E PRONTO ALL’USO FORNITO CON SCHEMA ELETTRICO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A REGOLA D’ARTE AI SENSI DEL D.M. 37 DEL 22 GENNAIO 2008
* N° 01 IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA
* N° 04 ESTINTORI (2 co2 5kg per il palco, 1 co2 2kg per la regia di sala, 1 polvere 6kg per il sottopalco)

(questa scheda è puramente indicativa, in quanto l’impianto audio-luci e le varie forniture, potrebbero subire dei cambiamenti atti al miglioramento del servizio e al fine di avere sempre aggiornate le tecnologie a vantaggio del cliente)